**Têtes Optiques – Diamètre 4,55 mm (Espacement LED : 5 mm)**

*Utilisée avec fibre optique plastique (POF) de 1 mm – Plage de température : 0°C à 70°C*

***Sortie à 90 °***

| **Référence** | **Diamètre du corps (impérial)** | **Diamètre du corps (métrique)** | **Perçage recommandé (G10)** | **Longueur totale** | **Espacement minimum LED** | **Fibre compatible** | **Remarques** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OH-4 | 0.180 ± 0.002 in | 4.521 – 4.623 mm | 4.55 mm | 59 mm | 5 mm | POF 1 mm | Sortie à 90° |